TEHNIČKI OPIS


1. TOBOGAN SA PENJALICOM 
Dobava i ugradnja kombiniranog dječjeg igrala – tobogana s penjalicom, tip TO-A-18, , namijenjenog djeci uzrasta 1–8 godina.
Igralo se sastoji od nosive konstrukcije s podignutom platformom, pristupne kose penjalice s otvorima/hvatovima za penjanje, zaštitne ograde na platformi te tobogana s kliznom plohom.
Tehničke karakteristike prema dokumentaciji proizvođača:
· dobna skupina: 1–8 godina
· maksimalna visina igrala: 150 cm
· visina pada: 80 cm
· dimenzije igrala: približno 280 × 320 cm
· dimenzije sigurnosne zone: približno 580 × 620 cm
· potrebna površina sigurnosne zone: 17,5 m²
Igralo se ugrađuje i sidri u odgovarajuće pripremljenu podlogu prema tehničkim uputama proizvođača. Svi nosivi elementi, spojevi, rukohvati, ograde i dostupni rubovi moraju biti izvedeni tako da omogućuju sigurno korištenje igrala.
U području slobodnog pada potrebno je izvesti sigurnosnu podlogu odgovarajuće HIC vrijednosti za visinu pada od najmanje 0,80 m, sukladno zahtjevima konkretnog igrala i certifikatu proizvođača podloge.
Igralo mora biti proizvedeno i ugrađeno u skladu s odgovarajućim zahtjevima norme HRN EN 1176, a podloga za ublažavanje udara u skladu s HRN EN 1177.
U jediničnu cijenu uključiti dobavu, prijevoz, istovar, sav spojni i sidreni materijal, montažu, učvršćenje te sve potrebne radove za potpuno dovršeno, stabilno i funkcionalno igralo.
Jedinica mjere: kom

2. NJIHALICA NA OPRUZI
Dobava i ugradnja dječjeg igrala – njihalice na opruzi tip , namijenjene djeci uzrasta 3–12 godina.
Igralo je izvedeno kao jednosjedna njihalica u obliku motocikla, postavljena na čeličnu oprugu koja omogućuje njihanje u više smjerova. Igralo je opremljeno oblikovanim sjedalom, rukohvatima i osloncima za noge, prilagođenima sigurnom korištenju djece.
Tehničke karakteristike prema dokumentaciji proizvođača:
· šifra artikla: NJ-M
· dobna skupina: 3–12 godina
· maksimalna visina igrala: približno 77 cm
· dimenzije igrala u tlocrtu: približno 77 × 20 cm
· dimenzije sigurnosne zone: približno 377 × 320 cm
· potrebna površina sigurnosne zone: 10,2 m²
· kritična visina pada: nije navedena u priloženoj dokumentaciji
Nosivi dio igrala čini čelična opruga odgovarajuće mehaničke čvrstoće, pričvršćena na temeljnu odnosno sidrenu konstrukciju. Tijelo njihalice, sjedalo, rukohvati i oslonci moraju biti izvedeni od materijala pogodnih za intenzivnu vanjsku uporabu te otpornih na atmosferske utjecaje i habanje.
Igralo se mora stabilno učvrstiti u pripremljenu podlogu prema tehničkim uputama proizvođača. Svi spojevi, pričvrsni elementi i dostupni rubovi moraju biti izvedeni i zaštićeni tako da omogućuju sigurno korištenje igrala.
U sigurnosnoj zoni igrala potrebno je izvesti odgovarajuću podlogu za ublažavanje udara, prema zahtjevima i certificiranoj kritičnoj visini pada predmetnog igrala.
Igralo mora biti proizvedeno i ugrađeno u skladu s odgovarajućim zahtjevima norme HRN EN 1176, a sigurnosna podloga u skladu s HRN EN 1177.
U jediničnu cijenu uključiti dobavu, prijevoz, istovar, sav potreban spojni i sidreni materijal, montažu, učvršćenje te sve radove potrebne za potpuno dovršeno, stabilno i funkcionalno igralo.
Jedinica mjere: kom

3. LJULJAČKA SA DVIJE RAVNE SJEDALICE 
Dobava i ugradnja dječjeg igrala – ljuljačke s dva sjedala tip LJ-31-J, , namijenjene djeci uzrasta 3–12 godina.
Igralo je izvedeno kao samostojeća ljuljačka s nosivom konstrukcijom u obliku slova „A“, gornjom horizontalnom nosivom gredom te dva zasebna viseća sjedala ovješena lancima na odgovarajuće ležajne elemente.
Tehničke karakteristike prema dokumentaciji proizvođača:
· šifra artikla: LJ-31-J
· dobna skupina: 3–12 godina
· maksimalna visina igrala: 230 cm
· visina slobodnog pada: 145 cm
· dimenzije igrala u tlocrtu: približno 290 × 220 cm
· dimenzije sigurnosne zone: približno 310 × 650 cm
· potrebna površina sigurnosne zone: 19,3 m²
· broj sjedala: 2 kom
Nosiva konstrukcija mora biti odgovarajuće mehaničke čvrstoće i stabilnosti te otporna na vanjske atmosferske utjecaje. Sjedala moraju biti izvedena od materijala pogodnog za vanjsku uporabu, a lanci i svi elementi ovjesa moraju biti odgovarajuće nosivosti i otporni na koroziju i habanje.
Konstrukciju igrala potrebno je stabilno učvrstiti odnosno sidriti u pripremljenu podlogu prema tehničkim uputama proizvođača. Svi spojevi, vijci, lanci, ovjesni elementi i dostupni rubovi moraju biti izvedeni i zaštićeni na način koji omogućuje sigurno korištenje igrala.
U cjelokupnoj propisanoj sigurnosnoj zoni potrebno je osigurati podlogu za ublažavanje udara odgovarajuće HIC vrijednosti za visinu slobodnog pada od najmanje 1,45 m. Odabrana sigurnosna podloga mora imati odgovarajući certifikat kojim se dokazuje kritična visina pada.
Igralo mora biti proizvedeno i ugrađeno u skladu s odgovarajućim zahtjevima norme HRN EN 1176, uključujući posebne sigurnosne zahtjeve za ljuljačke, a sigurnosna podloga mora zadovoljiti zahtjeve norme HRN EN 1177.
U jediničnu cijenu uključiti dobavu, prijevoz, istovar, dva sjedala s lancima i kompletnim ovjesnim mehanizmom, sav spojni i sidreni materijal, montažu, učvršćenje, podešavanje te sve ostale radove potrebne za potpuno dovršeno, stabilno i funkcionalno igralo.
Jedinica mjere: kom

4. VRTULJAK
Dobava i ugradnja dječjeg igrala – vrtuljka tip VR-M, proizvođača Techno Win Machine, namijenjenog djeci uzrasta 3–12 godina.
Igralo je izvedeno kao kružna rotirajuća platforma s protukliznom hodnom površinom te obodnim i lučnim rukohvatima koji korisnicima omogućuju pridržavanje tijekom korištenja. Rotirajuća platforma postavljena je na središnji nosivi i okretni mehanizam.
Tehničke karakteristike prema dokumentaciji proizvođača:
· šifra artikla: VR-M
· dobna skupina: 3–12 godina
· maksimalna visina igrala: 80 cm
· promjer igrala: približno 130 cm
· promjer sigurnosne zone: približno 530 cm
· potrebna površina sigurnosne zone: 22 m²
· visina slobodnog pada: nije navedena u priloženoj dokumentaciji
Nosiva konstrukcija, platforma, rukohvati i rotacijski mehanizam moraju biti odgovarajuće mehaničke čvrstoće, stabilnosti i otpornosti na atmosferske utjecaje. Rotacijski mehanizam mora omogućavati sigurno i ravnomjerno okretanje platforme.
Igralo je potrebno stabilno učvrstiti odnosno sidriti u odgovarajuće pripremljenu podlogu prema tehničkim uputama proizvođača. Svi dostupni spojevi, pričvrsni elementi i rubovi moraju biti odgovarajuće izvedeni i zaštićeni radi sigurnog korištenja.
U propisanoj sigurnosnoj zoni potrebno je osigurati odgovarajuću sigurnosnu podlogu za ublažavanje udara, pri čemu vrstu i potrebnu HIC vrijednost podloge treba odrediti prema tehničkoj dokumentaciji i certifikatu predmetnog igrala.
Igralo mora biti proizvedeno i ugrađeno u skladu s odgovarajućim zahtjevima norme HRN EN 1176, uključujući posebne sigurnosne zahtjeve za vrtuljke, a sigurnosna podloga mora zadovoljiti zahtjeve norme HRN EN 1177.
U jediničnu cijenu uključiti dobavu, prijevoz, istovar, kompletan rotacijski mehanizam, sav spojni i sidreni materijal, montažu, učvršćenje, podešavanje i provjeru funkcionalnosti te sve ostale radove potrebne za potpuno dovršeno i sigurno igralo.
Jedinica mjere: kom

5. ANTITRAUMATSKA PODLOGA 
Dobava i ugradnja gumene sigurnosne podloge za dječja igrališta tip „KOCKA“,  namijenjene za postavljanje u sigurnosnim zonama dječjih igrala radi ublažavanja udara pri padu.
Podloga je izvedena od elastičnih gumenih ploča za vanjsku uporabu, s pripadajućim spojnim elementima za međusobno povezivanje i stabilizaciju ploča.
Podloga se izvodi u odgovarajućoj debljini, ovisno o zahtijevanoj kritičnoj visini pada pojedinog igrala:
· K-G30 – debljina 30 mm
· K-G40 – debljina 40 mm
· K-G50 – debljina 50 mm
Točnu debljinu sigurnosne podloge odabrati prema kritičnoj visini pada (HIC) pojedinog igrala i važećem certifikatu proizvođača za ponuđenu podlogu.
Gumene ploče moraju biti elastične, protuklizne, vodopropusne, otporne na habanje i atmosferske utjecaje te namijenjene trajnoj uporabi na otvorenim dječjim igralištima.
Podlogu polagati na prethodno izvedenu ravnu, čvrstu, stabilnu i dreniranu podlogu, prema tehničkim uputama proizvođača. Ploče međusobno povezati pripadajućim spojnim elementima. Završna površina mora biti ravna i stabilna, bez opasnih razmaka, izbočenja i visinskih prijelaza.
Sigurnosna podloga mora zadovoljavati zahtjeve norme HRN EN 1177 za podloge dječjih igrališta koje ublažavaju udar. Izvođač je prije ugradnje dužan dokazati odgovarajuću HIC vrijednost ponuđene podloge za zahtijevanu visinu slobodnog pada.
U jediničnu cijenu uključiti dobavu i prijevoz gumenih ploča, spojne elemente, rezanje i prilagodbu, polaganje, međusobno povezivanje te sav potreban materijal i rad za potpuno dovršenu sigurnosnu podlogu.
Jedinica mjere: m²






















































TROŠKOVNIK 

Kaštel, kč.br.153, k.o. Kaštel, planirana površina 70 m2


	R.br.
	Opis stavke
	Jed. mj.
	Kol.
	Jed. cijena
bez PDV-a (€)
	Ukupno
bez PDV-a (€)

	1.
	Tobogan s penjalicom – dobava i montaža kombiniranog dječjeg igrala za dob 1–8 godina. Visina igrala 150 cm, visina slobodnog pada 80 cm, dimenzije cca 280 × 320 cm, sigurnosna zona cca 580 × 620 cm, površine 17,5 m². Uključeno sidrenje i sav potreban spojni materijal.
	kom
	1
	
	

	2.
	Vrtuljak – dobava i montaža kružnog dječjeg vrtuljka za dob 3–12 godina. Visina igrala 80 cm, promjer cca 130 cm, sigurnosna zona promjera cca 530 cm, površine 22 m². Uključeno sidrenje, rotacijski mehanizam i sav spojni materijal.
	kom
	1
	
	

	3.
	Njihalica na opruzi – dobava i montaža jednosjedne njihalice u obliku konjića za dob 3–12 godina. Visina 77 cm, dimenzije cca 77 × 42 cm, sigurnosna zona cca 377 × 320 cm, površine 10,2 m². Uključena opruga, sidrenje i sav spojni materijal.
	kom
	1
	
	

	4.
	Gumena sigurnosna podloga „KOCKA“ K-G30/K-G40/K-G50 – dobava i ugradnja gumene podloge za ublažavanje udara, debljine 30, 40 ili 50 mm, prema zahtijevanoj kritičnoj visini pada igrala. Uključeni spojni elementi, rezanje, prilagodba i kompletna ugradnja. Podloga mora imati odgovarajući HIC certifikat prema HRN EN 1177.
	m²
	25
	
	

	5.
	GRAĐEVINSKI RADOVI – pripremni radovi, iskop za stope sprava, postava rubnjaka, priprema podloge za betoniranje stopa sprava, betoniranje podloge – temelje sprava, postava antitraumatske podloge, postava sprava 

	paušalno
	
	
	

	6.
	Dostava
	
	
	
	

	UKUPNO BEZ PDV-a:
	

	PDV 25%:
	

	SVEUKUPNO S PDV-om:
	










TROŠKOVNIK

Buroli, kč.br. 1019, k.o. Lovrečica, planirana površina 70 m2


	R.br.
	Opis stavke
	Jed. mj.
	Kol.
	Jed. cijena
bez PDV-a (€)
	Ukupno
bez PDV-a (€)

	1.
	Tobogan s penjalicom – dobava i montaža kombiniranog dječjeg igrala za dob 1–8 godina. Visina igrala 150 cm, visina slobodnog pada 80 cm, dimenzije cca 280 × 320 cm, sigurnosna zona cca 580 × 620 cm, površine 17,5 m². Uključeno sidrenje i sav potreban spojni materijal.
	kom
	1
	
	

	2.
	Ljuljačka– dobava i montaža dječje ljuljačke s dva sjedala za dob 3–12 godina. Visina igrala 230 cm, visina slobodnog pada 145 cm, dimenzije cca 290 × 220 cm, sigurnosna zona cca 310 × 650 cm, površine 19,3 m². Uključeni ovjesni elementi, sidrenje i sav spojni materijal.
	kom
	1
	
	

	3.
	Gumena sigurnosna podloga „KOCKA“ K-G30/K-G40/K-G50 – dobava i ugradnja gumene podloge za ublažavanje udara, debljine 30, 40 ili 50 mm, prema zahtijevanoj kritičnoj visini pada igrala. Uključeni spojni elementi, rezanje, prilagodba i kompletna ugradnja. Podloga mora imati odgovarajući HIC certifikat prema HRN EN 1177.
	m²
	10,00
	
	

	4.
	GRAĐEVINSKI RADOVI – pripremni radovi, iskop za stope sprava, postava rubnjaka, priprema podloge za betoniranje stopa sprava, betoniranje podloge – temelje sprava, postava antitraumatske podloge, postava sprava 

	paušalno
	
	
	

	5.
	Dostava
	
	
	
	

	UKUPNO BEZ PDV-a:
	

	PDV 25%:
	

	SVEUKUPNO S PDV-om:
	















TROŠKOVNIK

Montrin, k.č.br. 962/1, k.o. Kaštel, ukupna planirana površina 150m2

	R.br.
	Opis stavke
	Jed. mj.
	Kol.
	Jed. cijena
bez PDV-a (€)
	Ukupno
bez PDV-a (€)

	1.
	Tobogan s penjalicom – dobava i montaža kombiniranog dječjeg igrala za dob 1–8 godina. Visina igrala 150 cm, visina slobodnog pada 80 cm, dimenzije cca 280 × 320 cm, sigurnosna zona cca 580 × 620 cm, površine 17,5 m². Uključeno sidrenje i sav potreban spojni materijal.
	kom
	1
	
	

	2.
	Ljuljačka – dobava i montaža dječje ljuljačke s dva sjedala za dob 3–12 godina. Visina igrala 230 cm, visina slobodnog pada 145 cm, dimenzije cca 290 × 220 cm, sigurnosna zona cca 310 × 650 cm, površine 19,3 m². Uključeni ovjesni elementi, sidrenje i sav spojni materijal.
	kom
	1
	
	

	3.
	Gumena sigurnosna podloga „KOCKA K-G30/K-G40/K-G50 – dobava i ugradnja gumene podloge za ublažavanje udara, debljine 30, 40 ili 50 mm, prema zahtijevanoj kritičnoj visini pada igrala. Uključeni spojni elementi, rezanje, prilagodba i kompletna ugradnja. Podloga mora imati odgovarajući HIC certifikat prema HRN EN 1177.
	m²
	55,00
	
	

	4.
	GRAĐEVINSKI RADOVI – pripremni radovi, iskop za stope sprava, postava rubnjaka, priprema podloge za betoniranje stopa sprava, betoniranje podloge – temelje sprava, postava antitraumatske podloge, postava sprava 

	paušalno
	
	
	

	5.
	Dostava
	
	
	
	

	UKUPNO BEZ PDV-a:
	

	PDV 25%:
	

	SVEUKUPNO S PDV-om:
	


















Rekapitulacija:


	Kaštel, kč.br.153, k.o. Kaštel
	

	Buroli, kč.br. 1019, k.o. Lovrečica
	

	Montrin, k.č.br. 962/1, k.o. Kaštel,
	

	SVEUKUPNO S PDV-om:
	




