|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TROŠKOVNIK** | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| **1.** | **Uklanjanje postojećeg asfalta u debljini do 10 cm.** |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 uklonjenog asfaltnog sloja | m2 | 15,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **2.** | **Rezanje asfalta na spojevima sa postojećim asfaltom.** |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1 reza. | m1 | 4,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **3.** | **Izrada posteljice za novi tamponski sloj - uređenje/podravnanje sa valjanjem postojećeg tamponskog sloja.** |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 1.663,64 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **4.** | **Uklanjanje šiblja i granja do 10 cm.** |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m3 | 240,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **5.** | **Iskop rubova (na potezu gdje je potrebno proširenja ceste) sa utovarom i odvozom.** |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. | m3 | 150,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **6.** | **Dobava i ugradnja lomljenog kamena u rubove u sloju od 30 do 40 cm.** |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. | m3 | 120,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Iskop nasipa (na mjestu gdje se širi nasip) sa utovarom i odvozom.** |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. | m3 | 200,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **8.** | **Izrada nasipa od lomljenog kamena.** |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3. | m3 | 400,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **9.** | **Čišćenje i profiliranje kanala .** |  |  |  |  |
|  | Stavka obuhvaća čišćenje kanala širine 60-70 cm u dnu od manjeg rasilnja te profiliranje/iskop 10 cm zemlje po obodu kanala. |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1 kanala. | m1 | 100,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **10.** | **Izrada bankina od jalovine u širini od 70 cm.** |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1 izvedene bankine. | m1 | 600,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **Izrada obloge pokosa zemljanim materijalom.** |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2 pokosa. | m2 | 130,91 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **12.** | **Izrada (produženje) propusta sa PEHD promjera 910/800 mm (vanjski/unutarnji). Cijev se polaže i oblaže betonom C25/30.** |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1 | m1 | 4,50 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **13.** | **Izrada uljevne glave za propust od kamena u betonu.** |  |  |  |  |
|  | Obračun po kom. | kom | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **14.** | **Izrada tamponskog sloja u prosječnoj debljini od 15 cm u zbijenom stanju.** |  |  |  |  |
|  | Obračun po m3 tamposnkog sloja. | m3 | 272,73 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **15.** | **Izrada asfaltnog zastora od asfalta AC 16 surf 50/70 AG4 M4 d=6 cm u zbijenom stanju.** |  |  |  |  |
|  | Obračun po m2. | m2 | 1.254,55 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **16.** | **Dobava i ugradnja jednostruke odbojne ograde koja se zabija u nasip.** |  |  |  |  |
|  | Obračun po m1. | m1 | 84,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **17.** | **Dobava i ugradnja smjerokaznih stupića** |  |  |  |  |
|  | Obračun po kom. | kom | 20,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **UKUPNO** |  |  |  |  |
|  | PDV (25%) |  |  |  |  |
|  | SVEUKUPNO |  |  |  |  |